**Mercury**

**3.3 – 90 HP**

**2 tiempos**

**SEAPRO 25 HP 2T**

**Datos técnicos**

* Revoluciones: 5000-6000
* Arranque: Manual
* Relación engranaje: 2.25
* Longitud eje: 15"
* Peso: 56 Kg

**SEAPRO 40 HP 2T**

**Datos técnicos**

* Revoluciones: 5500-6000
* Arranque: Manual
* Relación de engranajes: 1.85
* Longitud del eje: 15"
* Peso: 93Kg

**SEAPRO 60 HP 2T**

**Datos técnicos**

* Revoluciones: 5000-5500
* Arranque: Manual
* Relación de engranaje: 1.30
* Longitud del eje: 20"
* Peso: 100Kg

**TWOSTROKE 3.3 HP**

**Datos técnicos**

* Revoluciones: 4500-5500
* Arranque: Manual
* Relación engranaje: 2.15
* Longitud eje: 15"

**TWOSTROKE 40 HP**

**Datos técnicos**

* Revoluciones: 5500-6000
* Arranque: Manual
* Relación engranaje: 1.85
* Longitud eje: 15"

**TWOSTROKE 5 HP**

**Datos técnicos**

* Revoluciones: 4800-5000
* Arranque: Manual
* Relación engranaje: 2.15
* Longitud eje: 15"

**4 tiempos**

**FOURSTROKE 15 HP**

**Datos técnicos**

* Revoluciones: 4500-5500
* Arranque: Manual
* Relación engranaje: 2.00
* Longitud eje: 15" pata larga 20" pata corta
* Peso: 55 Kg

**FOURSTROKE 25 HP**

**Datos técnicos**

* Revoluciones: 5000-6000
* Arranque: Manual
* Relación engranaje: 2.42
* Longitud eje: 15" pata corta 20" pata larga
* Peso: 80 Kg

**FOURSTROKE 40 HP 4T**

**Datos técnicos**

* Revoluciones: 5500-6000
* Arranque: Eléctrico
* Relación de engranajes: 2.33
* Longitud del eje: 20" Peso

**FOURSTROKE 60 HP**

**Datos técnicos**

* Revoluciones: 5000-5500
* Arranque: Eléctrico
* Relación engranaje: 1.64
* Longitud eje: 20" Peso

**SEAPRO 40 HP 4T**

**Datos técnicos**

* Revoluciones: 5500-6000
* Arranque: Eléctrico
* Relación engranaje: 2.33
* Longitud eje: 20" Peso

**SEAPRO 60 HP 4T**

**Datos técnicos**

* Revoluciones: 5000-5500
* Arranque: Eléctrico
* Relación engranaje: 1.64
* Longitud eje: 20" Peso

**115 – 300 HP**

**2 tiempos**

**4 tiempos**

**SEAPRO 75 HP**

**Datos técnicos**

* Aceleración Máxima: 5000-5500 (RPM)
* Motor: 4 Cilindros
* Cilindrada: 126 cc in (2.1L)
* Admisión y Escape: 8 válvulas SOHC
* Combustible: Inyección electrónica
* Arranque: Eléctrico
* Alternador: 35 amp
* Relación de Transmisión: 2.38
* Sistema de Dirección: Remoto o Big Tiller
* Longitud del Eje: 20" (Largo de Cola)
* Control: Mecánico

**SEAPRO 90 HP**

**Datos técnicos**

* Aceleración Máxima: 5000-5500 (RPM)
* Motor: 4 Cilindros
* Cilindrada: 126 cc in (2.1L)
* Admisión y Escape: 8 válvulas SOHC
* Combustible: Inyección electrónica
* Arranque: Eléctrico
* Alternador: 35 amp
* Relación de Transmisión: 2.38
* Sistema de Dirección: Remoto o Big Tiller
* Longitud del Eje: 20" (Largo de Cola)
* Control: Mecánico

**SEAPRO 115 HP**

**Datos técnicos**

* Aceleración Máxima: 5000-5500 (RPM)
* Motor: 4 Cilindros
* Cilindrada: 126 cc in (2.1L)
* Admisión y Escape: 8 válvulas SOHC
* Combustible: Inyección electrónica
* Arranque: Eléctrico
* Alternador: 35 amp
* Relación de Transmisión: 2.38
* Sistema de Dirección: Remoto o Big Tiller
* Longitud del Eje: 20" (Largo de Cola)
* Control: Mecánico

**SEAPRO 150 HP**

**Datos técnicos**

* Aceleración Máxima: 4800-5300 (RPM)
* Motor: 4 Cilindros
* Cilindrada: 183 cc in (3.0L)
* Admisión y Escape: 8 válvulas SOHC
* Combustible: Inyección electrónica
* Arranque: Eléctrico
* Alternador: 756 watt
* Relación de Transmisión: 1.92
* Sistema de Dirección: Remoto o Big Tiller
* Longitud del Eje: 20" (Largo de Cola)
* Control: Mecánico

**SEAPRO 200 HP**

**Datos técnicos**

* Aceleración Máxima: 4600-5400 (RPM)
* Motor: 6 Cilindros V
* Cilindrada: 109 cc in (3.4L)
* Admisión y Escape: 24 válvulas DOHC
* Combustible: Inyección electrónica
* Arranque: Eléctrico
* Alternador: 1071 watt
* Relación de Transmisión: 1.85
* Sistema de Dirección: Electrohidráulico o Big Tiller
* Longitud del Eje: 20" (Largo de Cola)
* Control: Mecánico o digital