**Toro**

**RESIDENCIAL**

**CORTACÉSPED 22 20378**

Motor Kohler® XTX OHV, par bruto 6.75 pies-libra\*, 149 cc, con estárter automático, sin necesidad de cebado o estárter, sin cambios de aceite.

**Datos técnicos**

* Potencia: 149 cc
* Anchura de corte: 22"
* Altura de Corte: 1" a 4"
* Arranque: Retroceso
* Sistema de transmisión: Tracción delantera
* Material de la cubierta: Acero
* Tipo de manillar: 1 pieza
* Altura de la rueda: Delante 8" Detrás 11"
* Peso: 72 libras

**COMERCIAL**

**CORTACÉSPED 20 20319**

Motor 5,5 pies-lb de torque bruto 140cc Briggs & Stratton OHV

**Datos técnicos**

* Potencia: 149 cc
* Ancho de corte: 20 "
* Altura de corte: 1" a 4"
* Material de la cubierta: Acero
* Tipo de manillar: 1 Pieza
* Altura de la rueda: Delantera 7 " Trasera 8"
* Peso: 72 libras